WILBUR GRAPHICS - Liesemich
===========================================
NS Baureihe 3900 für TS Classic
===========================================
Ende der zwanziger Jahre entstand die Notwendigkeit, den Rollmatpark um einen Nachfolger der Reihe 3700 und der davon abgeleiteten Tender-Versionen zu erweitern. Daraus entstand die Baureihe 3900, die als schwerere Version des NS 3700 angesehen werden kann, mit der gleichen Achsfolge (2' Ch) und der gleichen Anzahl von vier Zylindern. Die ersten Exemplare wurden 1929 von Henschel & Sohn in Kassel ausgeliefert. Letztlich würde die Serie 32 Exemplare umfassen. Die Serie 6300 ist die Tenderversion der NS 3900, mit demselben Kessel und Steuerstand, aber einer anderen Achsanordnung (2’D 2’h4). Die 6301-11 wurden von Henschel geliefert, die 6312-6322 jedoch von Schwartzkopff. Nach dem Krieg blieb die Serie bis 1957 im Einsatz. Die 6317 wurde in die Sammlung des Nederlands Spoorwegmuseum aufgenommen.
Rollmaterial
=================
WG NS 3902
WG NS 3916
WG NS 3921
WG NS 3922
WG NS 6311
WG NS 6314
WG NS 6317
WG NS 6322
DB Schuerzenwagen (Rheingold/Loreley)


... mit preload Consists

Installation
============
Die NS 39_6300 von Wilbur Graphics wird als .zip Datei geliefert und enthält neben einem Liesemich_DE.txt die folgenden Elemente: 

- Ordner Manuals\Wilbur Graphics mit englischen, deutschen und niederländischen Handbüchern (WIP): 

WG_NS_3900_6300_Handbuch_V1_0.pdf 
WG_NS_3900_6300_Manual_V1_0.pdf 
WG_NS_3900_6300_Handleiding_V1_0.pdf 

- Installer WG_NS_39_6300_V10_20250501.exe 

Nach dem Start des Installationsprogramms werden Sie
•	zur Sprachauswahl für den Installateur (Niederländisch/Englisch/Französisch/Deutsch)
•	zum Akzeptieren der Lizenzbedingungen (EULA)
aufgefordert.
 
In den release_notes.txt finden Sie die neuesten Änderungen und Verbesserungen.

===========================
https://www.wilburgraphics.com
